배전설비 공가업무 순시관련 시험문제

소속 :                                     이름 :

--------------------------------------------------------

1. ‘08년 말 현재 통신공가설비가 설치된 전주는 전국적으로 약 280만본(공가순시 대상)이다. 우리 경기지사는 몇 본 정도가 되겠는가?

① 120,100본    ② 155,000본    ③ 172,400본    ④ 215,000본

2. 다음 통신사업자 중 ‘기간통신사업자’가 아닌 것은?

① LG 파워콤  ② SK 브로드밴드  ③ 세종 텔레콤  ④ 수원 티브로밴드

3. 다음 용어설명 중 틀린 것은?

① ‘전기통신선로설비’라 함은 전기통신사업, 정보서비스, 방송을 목적으로      시설하는 통신케이블류, 통신기기류 및 기타 부속류를 총괄하여 말하며,      이를 통칭하여 ‘통신설비’로 칭한다.

② ‘공가(共架)’란 소유자가 서로 다른 가공전선, 가공 약전류 전선, 전차선      및 그 부속물을 동일한 지지물에 가설하는 것을 말한다.

③ ‘조가선’이란 지지물과 지지물간 통신케이블 설치 시 지지물 경간에 통      신케이불을 지지하기 위하여 지지물 사이에 설치하는 아연도 철선을 말      한다.

④ ‘기간통신사업자’란 방송법 등 관련법에 근거한 종합유선방송사업자 및      중계유선방송사업자등을 말한다.

5. 다음의 경우는 공가 통신설비를 설치할 수 없는 곳이다. 맞지 않는 것      은?

① 전력선이 가선 되어있지 않은 구간의 전주

② 철도, 궤도, 왕복 4차선 이상 도로 등의 가공횡단

③ 지선주 및 지주

④태풍대비지역 등 강풍으로 인하여 전력공급에 지장이 우려가 있는 지역의 전주

6. 조가선 설치 및 사용조건 중 틀리는 것은?

① 조가선의 설치는 상ㆍ하단 2선까지 설치한다.

② 하단 조가선은 전력통신망 설치․운영자가 사용한다.

③ 조가선의 규격은 7/2.6㎜ 이상의 아연도강연선을 사용하여야 한다.

④ 조가선은 전주와 전주 경간 중에 접속하지 말아야 한다.

7. 통신설비의 공가허용 사업자는 기간통신사업자, 일반통신사업자, 행정기     관을 포함하여 최대 몇 개 사업자 이내로 하는가?

① 3개         ② 4개         ③ 5개          ④ 6개

8. 조가선당 통신케이블의 최대 허용수량은?

① 4선 이내     ② 5선 이내    ③ 6선 이내    ④ 7선 이내

9. 사업자별 통신케이블 사용 용도별 수량은?

① 2선 이내     ② 3선 이내    ③ 4선 이내    ④ 5선 이내

10. 배전전주의 공가 통신케이블의 도로 횡단 시 지상고는?

① 6.0m 이상    ② 5.5m 이상   ③ 5.0m 이상   ④ 4.5m 이상

11. 배전전주의 공가 통신케이블을 도로(인도)에 시설시 지상고는?

① 6.0m 이상   ② 5.5m 이상   ③ 5.0m 이상   ④ 4.5m 이상

12. 배전전주의 공가 통신케이블이 이면도로 횡단 시 지상고는?

① 6.0m 이상   ② 5.5m 이상   ③ 5.0m 이상   ④ 4.5m 이상

13. 공가 통신설비와 배전설비와의 이격거리가 맞는 것은?

구분	특고압	저압 및 중성선	저압인입선
①	1.2m이상	0.6m이상	0.6m이상
②	1.2m이상	0.6m이상	0.3m이상
③	1.0m이상	0.6m이상	0.6m이상
④	1.0m이상	0.6m이상	0.3m이상

14. 저압, 특고압 가공전선이 절연전선이고, 통신선을 절연전선과 동등이상의

성능을 사용하는 경우, 배전설비와 통신설비의 이격거리는?

① 0.3m이상     ② 0.4m이상     ③ 0.5m이상      ④ 0.6m이상

15. 공가 통신케이블이 도로 횡단 시 전주상 설치하는 하단 조가선 높이는?

①  5.8m 이상   ②  5.5m 이상   ③  6.8m이상   ④  6.5m이상

16. 다음은 조가선 시설기준이다. 맞지 않는 것은?

① 과도한 장력에 의한 전주손상을 방지하기 위하여 전주경간 50m 기준      0.4m 정도의 이도를 반드시 유지하고, 법정 지상고를 준수하여 시공한      다.

② 조가선은 매 500m 마다 또는 통신기기(증폭기, 옥외형 광송수신기 및    전력공급기 등)가 설치된 위치에서 접지콘넥타 등을 이용하여 제3종 접    지를 하여야 한다.

③ 상단 조가선과 하단 조가선의 간격은 30Cm이상을 유지하여야 한다.

④ 특고압주의 조가선 설치방향은 특고압 중성선과 반대방향에 설치한다.

17. 통신케이블 설치는 가공용 케이블행거 시공을 원칙으로 한다. 이때 케    이블행거의 설치기준은?

① 케이블행거는 전주로부터 50㎝ 지점부터 30㎝ 간격으로 부설한다.

② 케이블행거는 전주로부터 30㎝ 지점부터 30㎝ 간격으로 부설한다.

③ 케이블행거는 전주로부터 30㎝ 지점부터 50㎝ 간격으로 부설한다.

④ 케이블행거는 전주로부터 50㎝ 지점부터 50㎝ 간격으로 부설한다.

18. 통신케이블의 여유장은 원칙적으로 허용하지 아니하나, 기술적으로 부      득이 하여 여유장 설치가 필요한 경우 시설기준으로 적합 한 것은?

① 직경 65㎝×5회 이내로 전주와의 이격 거리는 0.5m～1.5m

② 직경 65㎝×4회 이내로 전주와의 이격 거리는 0.5m～1.5m

③ 직경 65㎝×4회 이내로 전주와의 이격 거리는 1.0m～2.0m

④ 직경 65㎝×5회 이내로 전주와의 이격 거리는 1.0m～2.0m

19. 배전전주와 통신기기(광전송장치, 동축장치 등)간의 적정 이격거리는?

① 0.3m이상 ~ 1.5m 이내

② 0.3m이상 ~ 2.0m 이내

③ 0.5m이상 ~ 1.5m 이내

④ 0.5m이상 ~ 2.0m 이내

20. 전주 1본에 설치할 수 있는 통신기기(수동소자 제외) 수량은?

※ 수동소자 : 방향성결합기(DC), 분배기(SP), 전력삽입기(PI)

① 조가선 1조당 좌우 각각 2대

② 조가선 1조당 좌우 각각 1대

③ 조가선 2조당 좌우 각각 1대

④ 조가선 2조당 좌우 각각 2대

21. 전원공급기(UPS)의 시공 기준에 맞지 않는 것은?

① 지상에서 5m이상 유지

② 접촉 및 지락보호장치(ELB) 내장

③ 설치방향은 인도측으로 설치하며 외함은 제3종 접지 시행

④ 원칙적으로 기기주, 변대주 및 분기주 등 설비 복잡개소에는 설치할 수     없다.

22. 공가 인입케이블 설치기준상 전주 측 조가선 분기점으로부터 고객 측       인입점까지 최대거리는?

① 30m        ② 40m        ③ 50m        ④ 60m

23. 다음은 공가 인입케이블 설치 및 철거기준이다. 맞지 않는 것은?

① 공가 인입케이블은 직경 15㎜ 이하로 한다.

② 전주 측에 설치하는 Tap-Off 수량은 전주 중심으로 조가선 좌우로 각각 1개,      전주 당 총 4개 이하로 설치하여야 한다.

③ 전주에서 고객으로 연결하는 공가 인입케이블은 왕복 2차선 이상 도로를 횡      단 하지 아니한다.

④ 공가 인입케이블은 배전전주를 교차하여 시공하여도 무방하다.

24. 배전전주에 시설하는 통신설비의 설비표시명판 부설기준은?

① 직선주 : 전주 6경간마다 설치

② 분기주, 인류주 : 매전주에 설치

③ 설비표시명판 규격 : 세로7cm, 가로11cm

④ 관  로 : 맨홀마다 설치

25. 통신사업자별 공가 통신케이블의 띠 색깔 및 표시명판의 색이 아닌 것      은?

① 드림나인 : 황색

② SK 텔레콤 : 노랑

③ LG 파워콤 : 흰색

④ SK 브로드밴드 : 적색

26. 배전 공가설비의 정기순시 횟수는 ?

①  1회 / 월    ②  2회 / 월    ③  1회 / 2개월    ④  2회 / 3개월

27. 배전 공가설비 순시 적출내용의 위해구분 적용이 틀리는 것은?

① 특고압 상부통과 또는 배전설비와 접촉하는 경우 “ 즉”

② 배전설비와 공가설비가 안전 이격거리 이내일 경우 “ 급”

③ 방치 시 일반인 안전사고에 영향을 미치는 경우 “급”

④ 접속함체 시설불량, 여유장과다 등 시설기준 초과설비 “완”

28. 배전공가설비 순시적출의 위해도에 따른 통신사업자의 개선 조치기한       이 틀리는 것은?

① “즉” 위해설비 시정조치 안내서 접수 후 3일 이내

② “급” 위해설비 시정조치 안내서 접수 후 1개월 이내

③ “완” 위해설비 시정조치 안내서 접수 후 2개월 이내

29. 다음은 배전공가설비 순시업무의 계획 및 결과를 작성 보고(제출)하는      절차이다. 맞지 않는 것은?

① 매월 말 종료 5일전까지 익월 ‘순시계획서’를 작성하여 한전에 제출

② 한전은 제출 받은 ‘순시계획서’를 검토하여 매월 말 종료 2일전까지 승      인 통보

③ ‘배전공가설비 일일 순시 결과보고서’를 순시종료일로부터 5일 이내 한      전에 제출

④ 매월 말 ‘배전 공가설비 월간 순시 결과보고서’를 익월 5일까지 한전에      제출

30. 다음은 순시 중 무단설비 및 위해개소 현장에 대한 조치요령이다. 맞지      않는 것은?

① 무단시공현장을 적출할 경우 신속히 한전에 통보하고, 무단설비에 대한      제원과 근거자료(사진)를 확보한 후 24시간 이내 한전에 통보한다.

② 순시 중 공가설비 위해정도가 ‘즉’에 해당될 경우 한전과 해당 통신사      업자에게 즉시 유 ․ 무선으로 통보하여야 한다.

③ 순시 중 위해정도가 ‘급’ 또는 ‘완’에 해당되는 경우 적출사항을 ‘일일       순시 결과보고서’에 기재하여 한전에 제출하며 용역관리 시스템에 등록      한다.

④ 순시 중 현장 방치된 공가설비가 일반인 안전사고에 직접 영향을 미친      다고 판단될 경우, 가 정비(임시조치)를 취해야하며 48시간 이내 한전      및 해당 통신사업자에게 통보하여야 한다.

31. 순시 중 긴급 위해개소가 적출되면, 일반인 안전사고 예방을 위해 현장      에서 임시로 선 조치(가 정비)를 시행한다. 해당되지 않는 것은?

① 바인드선이 탈락되어 케이블이 지상고가 미달될 경우

② 지면에 방치된 통신기기 또는 통신인입선

③ 조가선 취부밴드가 이탈되어 케이블이 지상고가 미달될 경우

④ 공가 통신케이블의 인입선이 전력선 상방으로 통과한 경우

32. 다음은 배전공가설비 관리업무 위탁용역 시방서 내용이다. 맞지 않는       것은?

① 기성고 기수의 2%를 발췌 ․ 점검한 후 발췌분의 불일치율 2%초과 발      생시 시정조치 완료시까지 지체상금을 부과한다.

② 발췌 ․ 점검 및 현장검사에 따른 정확도 98%미만(불일치율 2% 초과)인      월별 감액금액이 4회 발행할 경우 한전은 순시용역을 해지 할 수 있다.

③ 공가순시원은 회사명이 표시된 조끼 또는 작업복을 착용하여야 한다.

④ 공사 순시원은안전모, 안전허리띠 등 개인용 안전장구를 항상 보유하고      착용하여야 한다.

공가설비 수행업무(접수원) 관련 문제

소 속 :                                 성 명 :

-------------------------------------------------------

1. 배전공가설비 수행업무가 아닌 것은?

① 공사 신규처리 업무

② 전력설비 변경 관련 업무

③ 무단설비 및 민원 관리업무

④ 배전설비 사용 승인업무

2. 통신사업자가 신규 배전 공가설비 사용을 신청했을 시, 배전공가설비 수행업무(공가 접수원)로서 맞지 않는 것은?

① 공가 사용 사전검토

② 배전공가 기술 검토

③ 통신설비 시설공사 착, 준공계 접수

④ 준공검사 및 준공자료 관리

3. 다음은 배전전주 공가허용 조건으로 부적합한 것은?

① 통신설비 공가로 전주의 허용강도가 초과 되지 않는 전주

② 통신설비 공가 시 지상고가 유지되지 않는 전주

③ 공가 허용 수량을 초과하지 않는 전주

④ 통신설비 공가로 전력설비 운영에 지장이 없는 전주

4. 전주의 보강 및 교체 등으로 공가허용 조건이 만족되는 다음에 대하여 공가사용 신청자가 해당 전주의 보강 또는 교체 공사비를 부담하는 조건으로 공가사용을 허용할 수 있는 것으로 맞지 않는 것은?

① 허용강도 초과전주

② 지상고 및 이격 미달 전주

③ 공가 사용신청구간의 모든 균열, 경사, 휜 전주는 공가사용 신청자가       해당전주의 보강 또는 교체비용을 부담하여 보강공사를 시행한 후 공가      허용

④ 통신선으로 상시 불 평형 하중이 증가하여 전주의 변이(형)가 예상되는 각도주,        분기주

5. 배전관로, 전력구의 공가설비 설치를 위한 제공대상은 배전케이블 설치      계획이 없는 다음 각호의 설비를 대상으로 한다. 맞지 않는 것은?

① 배전관로

② 맨홀 내 최 상단 행거설치 공간

③ 전력구내 최 하단 행거 설치 공간

④ 배전케이블이 양측으로 배열된 전력구의 경우 한쪽 공간

6. 다음은 통신설비 설치용 관로, 행거, 내관의 설치 및 소유기준이다. 맞지 않는 것은?

① 통신설비 설치용 관로는 한전이 설치하고 소유․관리 한다.

② 관로내 내관은 통신사업자가 설치하고 소유․관리 한다.

③ 전력구의 통신용 행거는 한전이 설치하고 소유․관리 한다.

④ 전력구의 통신용 행거의 내관은 통신사업자가 설치하고 소유․관리 한다.

7. 지중 공가설비로 사용하는 광케이블 및 동축케이블 규격의 제한은?

① 직경 20㎜이하 ② 직경 22㎜이하 ③ 직경 24㎜이하 ④ 직경 26㎜이하

8. 전력구내 통신케이블의 설치기준이 맞지 않는 것은?

① 전력구내에서 통신용 행거 설치 시 최 상단에 설치한다.

② 전력구의 통신용 케이블은 반드시 내관 속에 설치하고 그 내관을 행거      위에 설치한다.

③ 전력구에서 배전케이블용 행거와 통신케이블용 행거와의 이격 거리는       20㎝ 이상이어야 한다.

④ 배전케이블이 설치된 행거에는 통신케이블을 설치하면 안된다

9. 맨홀 또는 관로에서 통신케이블의 설치기준에 맞지 않는 것은?

① 관로를 통신사업자에 제공 시 가급적 맨홀내의 최 상단 관로 및 행거를 제공한다.

② 맨홀내 공가 통신케이블은 보호장치를 활용하여 맨홀 측벽으로 정리하여야 한다.

③ 맨홀내에서는 통신케이블을 전력선위에 얹어 놓는다.

④ 배전케이블이 설치되어 있는 관로에 통신케이블을 설치하여서는 안된다.

10. 맨홀 및 전력구내 통신기기의 설치기준에 맞지 않는 것은?

① 통신기기 중 전력공급기는 맨홀, 전력구내에 설치한다.

② 맨홀, 전력구내 통신용기기는 전력케이블 유지보수에 지장이 없도록 최상단 행거의 위쪽벽면에 설치하여야 한다.

③ 통신용기기는 맨홀 상부 벽면 또는 전력구 최상부 벽면에 ㄱ자형 또는      T자형 고정 금구류를 취부 하여 고정한다.

④ 통신용 기기에서 발생하는 열 등으로 당사 배전케이블에 손상이 가지       않도록 하여야 한다.

11. 배전설비 사용신청시 업무처리기간은 기술검토, 현장조사, 보강설계 등에 소요되는 기간을 고려하여 사용신청 수량별로 다음에서 정하는 기간 이내에 처리하여야 한다. 맞지 않는 것은?

번호	배전전주 신청수량	지중설비 신청수량	배전설비 사용승인여부 처리기간(일)
①	50본 이하	-	5
②	100본 이하	연장 1,000m 이하	15
③	500본 이하	연장 5,000m 이하	20
④	1,000본 이하	연장 5,000m 초과	40

12. 통신설비 공가에 따른 전주의 기술검토 사항이 아닌 것은?

① 통신케이블 신청규격 및 수량의 적정여부

② 조가선 설치규격 및 수량의 적정여부

③ 통신기기 규격(제원)의 적정 여부

④ 통신설비 설치로 인한 전선의 허용이도 초과 여부

13. 배전전주의 허용강도 초과여부 검토 대상이 아닌 것은?

① 전력설비와 통신설비의 수직하중을 충분히 견딜 수 있는지 전주의 수직      하중 초과여부

② 전주, 전력선, 배전기기, 금구류, 공가 통신선 풍압에 의한 전주의 수평      횡 하중 초과여부

③ 전력선과 통신선 장력에 의한 말단주, 인류주, 각도주의 수평종하중 초과      여부

④ 하중검토 결과 전주의 저항모멘트가 전주에 가해지는 외력보다 같거나      작을  경우에는 공가사용을 불허

14. 공가 통신설비 준공서류 등이 접수되면 통신사업자 입회하에 준공설비의 적합여부를 현장 확인하여야 하는데 맞지 않는 것은?

① 시설기준 적정여부 / 케이블규격, 케이블 수량

② 조가선 공동사용 및 시설위치 적정여부 / 차도측

③ 조가선 시설 높이의 적정여부

④ 조가선 이도의 적정여부

15. 지중설비의 통신 준공설비 중점 확인사항이 아닌 것은?

① 한전에서 지정한 관로 및 행거의 사용 여부, 내관규격 및 설치 수량

② 공가케이블 설치상태 및 여유장의 적정성

③ 통신기기(접속함 등) 설치위치, 설치상태의 적정성

④ 전력구내 공가케이블 설치 행거의 최 하단 여부

16. 배전설비 지장이설로 인한 통신설비의 변경에 관한 사항으로 맞지 않는    것은?

① 배전설비의 지장이설로 인하여 통신설비의 변경이 발생하는 경우에는 통신설비 이설공사는 통신설비 소유자가 시행한다.

② 가공 및 지중설비 지장이설 시 해당공사 시행부서는 공사시행 10일전까지 통신설비 소유자와 공가업무 담당자에게 통보하여야 한다.

③ 통신설비 소유자는 이설공사에 지장이 발생하지 않도록 전력시설물 이설공사 시공 완료 후 7일 이내까지 공가 통신설비 변경조치를 완료하고 변경내역을 제출하여야 한다.

④ 배전설비 지장이설로 인한 통신설비 변경 발생시 조가선 설치는 최초 설비 사용 사업자가 부담하여 시설한다.

전기 안전 및 자동차 안전운행 관련 문제

소속 :                                          성명 :

--------------------------------------------------------

1. 재해의 원인 중, 직접원인이 되고 있는 불안전한 행동(인적원인)과 불안     전한 상태(물적원인)의 재해 점유율은 어느 정도인가?

① 불안전한 상태 88%,  불안전한 행동 10%,

② 불안전한 행동 88%,  불안전한 상태 10%

③ 불안전한 상태 78%,  불안전한 행동 20%

④ 불안전한 행동 78%,  불안전한 상태 20%

2. 재해의 직접원인 중 불안전한 행동이 아닌 것은?

① 복장, 보호구의 잘못 사용

② 불안전한 자세와 동작

③ 복장 보호구의 결함

④ 불안전한 상태 방치

3. 산업안전 보건법령에서 근로자가 지켜야할 법적조항의 내용이 아닌 것은?

① 지급된 보호구(안전모, 안전대, 안전화, 안전장갑 등)의 착용

② 사업주가 실시하는 근로자의 정기 건강진단 참여

③ 사업주가 실시하는 안전․보건교육 참여

④ 사업소 내 산업안전 보건위원회 참석

4. 다음 보호구 중 노동부 장관이 실시하는 검정을 받아야 할 대상보호구가     아닌 것은?

① 안전모

② 안전허리띠

③ 작업복

④ 안전화

5. 다음은 작업자가 지켜야 할 안전수칙이다. 이중 옳지 않은 것은?

① 버켓트럭을 이용하여 작업할 시에는 지면의 경사가 5도를 초과하는 경      사지에서는 작업을 하지 않는다.

② 버켓트럭으로 작업을 하는 경우 버켓 안에서는 안전허리띠를 안 매도       된다.

③ 전주에 사다리를 걸때는 사다리와 전주간의 하단 간격을 사다리 길이의      약1/4을 유지한다.

④ 산소결핍이 우려가 되는 맨홀에서 작업을 할 때에는 작업 전에 산소농      도가 충분한지를 측정하여야 하며 공기 중의 산소농도가 약 21% 이상      인 경우에 작업할 수 있다.

6. 다음은 우리 회사(KDN)에서 발생한 안전사고(2001년~2008년간)를 분석     한 결과이다. 이중 옳지 않은 것은?

① 발생 원인별로 보면 전주추락(42%)과 인체감전(21%) 사고가 가장 많다.

② 발생 시간대별로 보면 오후 4시에서 5시 사이에 사고가 가장 많다.

③ 발생 월별로 보면 9월에서 11월 사이에 사고가 가장 많다.

④ 재해자의 경력연수별로 보면 약 3년에서 5년 경력자의 사고가 가장 많      다.

7. 다음은 전기의 위험성과 감전예방에 관한 사항이다. 맞지 않는 것은?

① 감전에 의한 인체 손상은 통전전류와 시간의 크기에 따라 정도가 다르      다.

② 감전쇼크에 의하여 호흡이 정지되었을 경우, 1분 이내에 인공호흡 등의      응급조치를 실시 할 경우 감전사망자의 약 95% 이상을 소생시킬 수 있      다.

③ 인체에 전류가 통과할 때 가장 위험한 경로는 오른손에서 등으로 전기      가 흐를 때 가장 위험하다.

④ 감전사고의 방지를 위해서는 보호구 및 방호구와 검출용구 등을 적극       사용 하여야 한다.

8. 다음은 특수차량(고소 작업차)취급에서 지켜야 할 안전수칙이다. 맞지 않     는 것은?.

① 바켓 안에서 작업 중일 때는 안전벨트를 착용하지 않아도 된다.

② 바켓 안에 사람이 있는 상태에서 차량을 운행해서는 안 된다.

③ 지면의 경사가 5도를 초과하는 경사지에서는 작업을 하지 않는다.

④ 작업위치에 접근시키는 모든 동작은 바켓 조작반에서 조작 한다.

9. 다음은 지중작업 시 지켜야 할 안전수칙이다. 맞지 않는 것은?

① 맨홀 또는 전력구 작업 시 작업차는 출입구로부터 바람이 불어오는 방      향에 주차해야 한다.

② 뚜껑이 열린 맨홀 또는 전력구에는 작업용 칸막이 및 공사 중 표지판(안      내판)을 설치하여야 한다.

③ 전력구 출입 시는 반드시 안전모를 착용하여야 한다.

④ 산소결핍의 우려가 있는 맨홀에서 작업을 할 때는 공기 중의 농도가 약      21% 이상인 경우에 작업할 수 있다.

10. 다음은 안전장구 사용 및 점검방법이다. 맞지 않는 것은?

① 안전대 및 로프는 테이프를 감아 사용하지 말아야 하며 가공품, 비규격      품은 절대 사용하지 말아야 한다.

② 저압용 고무장갑의 최대사용전압은 600볼트이다.

③ 활선접근 경보기는 저압선로에 가까이 접근하면 경보음이 난다.

④ 저압 네온검전기는 저압선로에 직접 접촉시켜 검전 하여야 한다.

11. 다음은 우리나라의 교통사고발생 현황(2007년)이다. 맞지 않는 것은/

① 년간 교통사고 발생 건수는 211,662건으로서 매일 평균 약 580건이       발생되고 있다.

② 년간 교통사고 사망자 수는 6,166명으로서 매일 평균 약 17명이 사망      하고 있다.

③ 년간 부상자수는 335,906명으로서,매일 평균 약 920명이 부상을 당하      고 있다.

④ 우리나라의 교통사고발생 건수는 주요 선진외국에 비교하여 보면 중상      위권에 속하는 편이다.

12. 교통사고 발생 현황 중 내용이 맞지 않는 것은?

① 운전자의 법규위반별로 보면 안전운전불이행(55%), 신호위반(12%), 안      전거리 미확보(10%)순으로 가장 많이 발생하고 있다.

② 음주운전으로 인한 교통사고는 28,416건이 발생하여 991명이 사망하      고, 51,037명이 부상을 당하였다.

③ 보행자 사고 유형을 보면 도로횡단중 사고가 23,857명(49.6%), 차도        통행 중 6,824건(14.2%)순으로 많이 발생되고 있다.

④ 차종별 교통사고 건수는 승용차보다 이륜차가 가장 많이 발생한다.

13. 차량운행 시 ‘진로변경’에 관한 사항으로 맞지 않는 것은?

① 도로상의 백색 점선 또는 황색 점선에서만 진로변경이 가능

② 터널 안, 교차로 직전 정지선, 가파른 비탈길, 교차로 직전 정지선 등 백      색 실선이 설치된 곳은 차로 변경 금지

③ 진로변경시는 진로를 변경하려는 지점으로부터 30m이상(고속도로는          100m이상)의 밖에서 신호를 보내고 진로 변경

④ 도로에 차가 없을 경우는 아무데서나 진로변경이 가능

14. 차량운행 시 ‘법정속도’ 기준에 맞지 않는 것은?

① 편도 2차로 미만의 일반도로에서 제한속도는 최고 60km/h 이내이다.

② 자동차 전용도로에서 제한속도는 제한속도는 90km/h(최저 30km/h)이내      이다.

③ 경부선 고속도로에서 적재중량 1.5톤 초과 화물자동차나 특수차량이        주행할 경우 최고속도는 90km이다.

④ 경부선 고속도로에서 편도 2차선 이상 주행 시 최고속도는 100km/h이다.

15. 눈, 비, 안개 등으로 이상기후 시 ‘감속기준’에 맞지 않는 것은?

① 비가 내려 노면이 젖어있는 경우 최고속도의 20/100을 줄인다.

② 눈이 20mm미만 쌓인 경우 최고속도의 20/100을 줄인다.

③ 안개 등으로 가시거리가 100m이내인 경우 최고속도의 20/100을 줄인      다.

④ 노면이 얼어붙은 경우 최고속도의 50/100을 줄인다.

16. 자동차 운행시 앞 차와의 ‘안전거리’ 유지 기준에 맞지 않는 것은?

① 일반도로에서 60km/h로 달릴 경우 45m정도 유지

② 일반도로에서 80km/h로 달릴 경우 65m정도 유지

③ 고속도로에서 80km/h로 달릴 경우 80m정도 유지

④ 고속도로에서 100km/h로 달릴 경우 100m정도 유지

17. 자동차 운행 시 '정지거리‘로서 맞지 않는 것은?

① ‘공주거리’란 차가 정지하기 위해서는 운전자가 위험을 느끼고 브레이크      를 밟아 브레이크가 실제로 자동을 시작할 때까지 차가 달려간 거리를      말한다.

② ‘제동거리’란 브레이크가 작동하여 전지할 때가지 자동차가 이동한 거리      를 말한다.

③ ‘정지거리’란 ‘공주거리’와 ‘제동거리’를 합한 거리를 말한다.

④ 건조한 도로에서 시속 50km/h로 달리던 차의 ‘정지거리’가 32m였다면      빗길에서의 정지거리는 1.5배 이상(48m)이며, 빙판에서의 ‘정지거리’는      2.0배 이상(64m)이 필요하다.

18. 다음은 교차로에서의 통행 우선순위와 ‘앞지르기‘할 때 유의사항이다. 맞      지 않는 것은?

① 교차로에서 좌회전 하려는 경우는 직진 및 우회전 차가 우선이다.

② 교차로에서 우측 도로에서 진입한 차가 우선이다.

③ 교차로에서 직진 또는 우회전하려는 경우 이미 좌회전하고 있는 차가       우선이다.

④ 앞지르기는 반드시 우측으로 하고 앞차와의 속도차가 최소한 시속          20km 이상이 되지 않으면 위험하다.

19. 주차, 정차 요령 중 맞지 않는 것은?

① 건널목의 가장자리 또는 횡단보도로부터 5m이내의 곳은 주, 정차를 금      지 한다.

② ‘정차’란 운전자가 5분을 초과하지 아니하고 차를 정지시키는 것으로서      주차외의 정지상태를 의미한다.

③ 차도와 보도의 구별이 없는 도로에서는 도로의 우측 가장자리로부터 거      리를 50cm이상 거리를 띄우고 세워야한다.

④ 도로의 우측 황색 실선에서는 주, 정차가 금지되며, 황색 점선의 곳에서      는 정차가 가능하다.

20. 다음은 방어운전 요령이다. 틀리는 것은?

① 고속주행 중 브레이크를 밟을 대는 여러 번 나누어 밟아 뒤차에 알려       준다.

② 빗 길에서는 맑은 날보다 속도를 20%정도 줄이고 충분한 안전거리를       확보하여야 한다.

③ 커브길이나 구부러진 길 등에서 경음기 사용은 가급적 자제하여야 한다.

④ 앞차를 따라 주행할 때 전조등은 아래로 비추고 주행한다.